Стоимость строительства 1м2 стены дома из различных стеновых материалов, с разными видами  наружной отделки. 

             При выборе того или иного материала для стен вашего дома необходимо  смотреть не только на стоимость 1м3 материала для стен, но и на взаимосвязь расходов на данный материал с расходами  на возведение фундамента, армирования стен, устройства оконных перемычек, армопоясов и т.д. Часто материал за 1м3 стоит дорого, но 1м2 стены с учетом отделки, устройства фундамента  может стоить столько же, сколько и более дешевый по цене материал, а то и еще дешевле. Или наоборот, материал на стены может стоить дешевле, чем другие, но расходы на все остальное могут быть выше. Это связано с тем, что для разных материалов, применяемых при кладке стен, используются разные типы фундаментов, перекрытий, оконных перемычек, армопоясов. Именно поэтому, при строительстве дома необходимо учитывать взаимосвязь всех конструктивных элементов дома. Например:

- строительство из блоков всегда дешевле по стоимости работы, чем из кирпича и фундамент под блоки может быть проще, т.к. вес блоков меньше.

- при использовании утеплителя и штукатурки, можно делать фундамент меньшей ширины, но при этом увеличиваются затраты на устройство утепления и штукатурки по утеплителю.

- облицовка кирпичом стоит дешевле, чем «мокрый фасад» (штукатурка по утеплителю), но на стену с облицовкой из кирпича нужен фундамент большей ширины.

- некачественная кладка стен с использованием утеплителя приведет к доп. затратам на выравнивание этих стен. 

- кладка на клей стоит дороже, чем на цементно-песчаный раствор. И т.д.

           Предлагаю вашему вниманию примеры себестоимости строительства 1м2 стены из различных материалов. За базовый вариант взято устройство стен в  2х этажном доме размером 9х10 с ж/б перекрытиями и монолитным фундаментом без цокольного этажа и высотой  потолков 2,8 м. Объем строительного материала на стены и межкомнатные перегородки от 80 до 100 м3.

                                     Базовые расценки на работу и материалы:

- (работа) кладка блоков арболита на цементно-песчаный раствор - 900 руб/м3

- (работа) кладка блоков из поризованной керамики - 1000 руб/м3

- (работа) кладка блоков газобетона на клей – 1000руб/м3

- (работа) кладка облицовочного кирпича – 500 руб/м2

- (работа) кладка  блоков пенобетона на цементно-песчаный раствор - 900 руб/м3

- (работа) кладка рядового двойного камня – 1300 руб/м3

- (работа) кладка керамзитобетонных блоков – 1100 руб/м3

- (работа) штукатурка, грунтовка, шпатлевка по газобетону «под ключ»  – 600 руб/м2

- (работа) штукатурка по арболиту «под ключ» ручная или механизированная  – 500 руб/м2

- (работа) штукатурка по кирпичу и керамическим блокам «под ключ» ручная или механизированная  – 500 руб/м2

- (работа) устройство утеплителя ПСБ С 25  – 150 руб/м2

- (материал) арболит с доставкой до участка – 3800 руб/м3

- (материал) газобетон с доставкой до участка – 2800 руб/м3

- (материал) пенобетон с доставкой до участка – 2500 руб/м3

- (материал) керамзитобетонные блоки с доставкой до участка – 2550 руб/м3

- (материал) крупноформатные поризованные  керамические блоки с доставкой – 3750 руб/м3.

- (материал) керамический кирпич строительный двойной М150 с доставкой до участка– 3000 руб/м3 или 12 руб/шт.  

- (материал) штукатурка на арболит цементно-известковая по сетке или без + декоративная штукатурка или краска  – 400 руб/м2

- (материал) штукатурка на газобетон паропроницаемая по сетке черновая + декоративная штукатурка или краска – 500 руб/м2

- (материал) штукатурка на кирпич и керамические блоки цементно-песчаная по  сетке черновая + декоративная штукатурка или краска  – 400 руб/м2

- (материал) керамический кирпич полуторный (лицевой) с доставкой – 4550 руб/м3 или 12 руб/шт.

- (материал) утеплитель ПСБ С 25 с доставкой – 1400 руб/м3 или толщиной 10 см. = 140 руб/м2.                                                    

– «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  – 1600  руб/м2 «под ключ» с утеплителем, материалами, работой. Это один из самых недорогих вариантов «мокрого фасада». http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=a3e526dc-451d-436c-82ed-18469ab7a341 «Мокрые фасады» из таких штукатурных систем  как BauColor®,  Baumit, Caparol,  Ceresit,  Tex-Color стоят еще дороже.
P.S.  Все расчеты ниже приведены без учета стоимости внутренней отделки стен.

________________________________________________________________________________
                                           АРБОЛИТ  (продукция ООО «Арболит») 
1) Арболит, стена 30 см. + облицовочный полуторный кирпич - цена арболита 3800 руб/м3; цена с доставкой до участка в Подмосковье = 3800 руб/м3. Стена (1140 руб/арболит + 270 руб/работа + 50 руб/раствор) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладочной сеткой, анкера 80 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 40 см. Можно делать свайный фундамент с ростверком шириной 40 см. или фундамент из блоков ФБС

Итого:  материал + работа = 2540 руб. на 1м2 стены. 
2) Арболит, стена 30 см. + цементно-известковая штукатурка с декоративным покрытием  - цена арболита 3800 руб/м3; цена с доставкой до участка в Подмосковье = 3800 руб/м3. Стена(1140 руб/арболит + 270 руб/работа + 50 руб/раствор) + внешняя отделка (400 руб/штукатурка + 500 руб/работа) + армирование кладочной сеткой 20 руб/м2 . Ширина монолитного ленточного фундамента 35-40 см. Можно делать свайный фундамент с ростверком шириной 35-40 см. или фундамент из блоков ФБС

Итого: материал + работа =2380 руб. на 1м2 стены. 
3) Арболит, стена 40 см. + облицовочный полуторный кирпич - цена арболита 3800 руб/м3; цена с доставкой до участка в Подмосковье = 3800 руб/м3. Стена (1520 руб/арболит + 360 руб/работа + 70 руб/раствор) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладочной сеткой, анкера 80 руб/м2. Ширина монолитного фундамента 50 см. Также можно делать свайный фундамент с ростверком шириной 50 см. или фундамент из блоков ФБС

Итого: материал + работа = 3030 руб. на 1м2 стены.
4) Арболит, стена 40 см. + цементно-известковая штукатурка с декоративным покрытием - цена арболита 3800 руб/м3; цена с доставкой до участка в Подмосковье = 3800 руб/м3. Стена (1520 руб/арболит + 360 руб/работа + 70 руб/раствор) + внешняя отделка (400 руб/штукатурка + 500 руб/работа) + армирование кладочной сеткой 40 руб/м2 .  Ширина фундамента 35-40 см. Также можно делать свайный фундамент с ростверком шириной 40 см. или фундамент из блоков ФБС

Итого: материал + работа = 2890 руб. на 1м2 стены.  

Доп. информация:

а) тип фундамента под арболит – любой. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные, армирование в опалубке, просто уголки, на которые кладется арболит или деревянные перемычки. 

г) армирование кладки – нет. Можно класть кладочную сетку, но не обязательно.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под плиты ж/б лучше сделать небольшой армопояс,  высотой 8-10 см., с одним нижнем рядом арматуры в 2 прутка. Под деревянные перекрытия можно сделать небольшой армопояс, а можно в качестве армопояса просто использовать строительную кладочную сетку, залитую раствором.

е) кладка на обычный цементно-песчаный раствор или раствор с перлитом.

ж) штукатурка обычная цементно-известковая. ______________________________________________________________________________                                    

                                ГАЗОБЕТОН (автоклавного твердения)    

1) Газобетон, стена 40 см. + облицовочный полуторный кирпич- цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность [B]D400; [/B] класс по прочности на сжатие [B]В2,5[/B]); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (1120 руб/газобетон + 400 руб/работа + 70 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов.

Итого: материал + работа = 2590 руб. на 1м2 стены. 
2) Газобетон, стена 40 см. + штукатурка (паропроницаемая для газобетона из сухих строительных смесей)  - цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность D400; класс по прочности на сжатие В2,5); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (1120 руб/газобетон + 400 руб/работа + 70 руб/клей) + внешняя отделка (500 руб/штукатурка + 600 руб/работа) + армирование кладки 70 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 40 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов.     

Итого:  материал + работа = 2760 руб. на 1м2 стены.

3) Газобетон, стена 50 см. + облицовочный полуторный кирпич - цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность D500;  класс по прочности на сжатие В2,5); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (1400 руб/газобетон + 500 руб/работа + 90 руб/клей) + внешняя отделка  (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 60 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов.     

Итого:  материал + работа = 3090 руб. на 1м2 стены.

4) Газобетон, стена 50 см. + штукатурка (паропроницаемая для газобетона из сухих строительных смесей)  - цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность D500; класс по прочности на сжатие В2,5); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (1400 руб/газобетон + 500 руб/работа + 90 руб/клей) + внешняя отделка (500 руб/штукатурка + 600 руб/работа) + армирование кладки 70 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 45-50 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов.     

Итого:  материал + работа = 3160 руб. на 1м2 стены.

5) Газобетон, стена 30 см. + утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность D600;  класс по прочности на сжатие В3,5); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (840 руб/газобетон + 300 руб/работа + 60 руб/клей) + утеплитель (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов.     

Итого:  материал + работа = 2610 руб. на 1м2 стены.

6) Газобетон, стена 30 см. + «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю)  - цена газобетона 2650 руб/м3 (плотность D600;  класс по прочности на сжатие В3,5); с доставкой до участка в Подмосковье = 2800 руб/м3. Стена (840 руб/газобетон + 300 руб/работа + 60 руб/клей) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладки 70 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 35-40 см. Наиболее распространенные фундаменты под газобетон – это плита и монолитный ленточный, потому что газобетон чувствителен к колебаниям грунтов. Под такие стены можно также делать свайный фундамент с ростверком 35-40 см. 

Итого:  материал + работа = 2770 руб. на 1м2 стены. 
Доп. информация:

а) тип фундамента под газобетон – любой, но предпочтительнее монолитный ленточный или монолитная плита. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные, бетон с армированием в U-образные газобетонные блоки или армирование в опалубке.

г) армирование кладки – часть производителей рекомендует, часть нет. Если армировать, то армирование арматурой через 3-4 ряда.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под деревянные перекрытия и под плиты ж/б необходим  армопояс,  высотой 10-20 см., в зависимости от нагрузок.

е) кладка на клей для газобетона.

ж) штукатурка паропроницаемая для газобетона.

______________________________________________________________________________

                                  ПЕНОБЕТОН (неавтоклавного твердения)    

1) Пенобетон D600, стена 40 см. + облицовочный полуторный кирпич- цена пенобетона 2350 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2500 руб/м3. Стена (1000 руб/пенобетон + 360 руб/работа + 70 руб/раствор) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенные фундаменты под пенобетон – это плита и монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 2530 руб. на 1м2 стены.

2) Пенобетон D800 – D1000, стена 30 см. + утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена пенобетона 2450 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2600 руб/м3. Стена (780 руб/пенобетон + 270 руб/работа + 50 руб/раствор) +  утеплитель (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенные фундаменты под пенобетон – это плита и монолитный ленточный.

.     

Итого: материал + работа =2510 руб. на 1м2 стены.

3) Пенобетон D800 – D1000, стена 30 см. + «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю) - цена пенобетона 2450 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2600 руб/м3.  Стена (780 руб/пенобетон + 270 руб/работа + 50 руб/раствор) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладки 70 руб/м2. Наиболее распространенные фундаменты под пенобетон – это плита и монолитный ленточный. Под такие стены также можно делать свайный фундамент с ростверком 35-40 см., или фундамент из блоков ФБС. 

Итого:  материал + работа = 2770 руб. на 1м2 стены.

Доп. информация:

а) тип фундамента под пенобетон – любой, но предпочтительнее монолитный ленточный или монолитная плита. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные или армирование в опалубке. 

г) армирование кладки – кладочной строительной сеткой.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под деревянные перекрытия и под плиты ж/б лучше сделать армопояс.

е) кладка на цементно-песчаный раствор.
______________________________________________________________________________
                                 КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПОРИЗОВАННЫЕ  КЕРАМИЧЕСКИЕ  БЛОКИ

1) Крупноформатные поризованные  керамические блоки, стена 51 см. + облицовочный полуторный кирпич- цена поризованных керамических блоков 3600 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3750 руб/м3. Стена (1910 руб/поризованные блоки + 500 руб/работа + 70 руб/раствор) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки стеклопластиковой сеткой, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 60 см. Наиболее распространенный фундамент под поризованные керамические блоки  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3580 руб. на 1м2 стены.

2) Крупноформатные поризованные   керамические блоки, стена 51 см. + цементно-песчаная штукатурка с декоративным покрытием - цена поризованных  керамических блоков 3600 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3750 руб/м3. Стена (1910 руб/поризованные блоки  + 500 руб/работа + 70 руб/раствор) + внешняя отделка (400 руб/штукатурка + 500 руб/работа) + армирование кладки стеклопластиковой сеткой 50 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенный фундамент под поризованные керамические блоки  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3570руб. на 1м2 стены.

3) Крупноформатные поризованные    керамические блоки, стена 38 см. + утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена поризованных  керамических блоков 3600 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3750 руб/м3. Стена (1420 руб/поризованные блоки  + 380 руб/работа + 50 руб/раствор) + утеплитель (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки стеклопластиковой сеткой, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 60 см. Наиболее распространенный фундамент под поризованные керамические блоки  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3260руб. на 1м2 стены.

4) Крупноформатные поризованные  керамические блоки, стена 38 см. + «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю)  - цена поризованных  керамических блоков 3600 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3750 руб/м3. Стена (1420 руб/поризованные блоки  + 380 руб/работа + 50 руб/раствор) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладки стеклопластиковой сеткой 50 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 45-50 см. Наиболее распространенный фундамент под поризованные керамические блоки  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3520руб. на 1м2 стены. 
Доп. информация:

а) тип фундамента под поризованные керамические блоки  – любой, но в основном используют монолитный ленточный или ФБС с заливкой армопояса под перекрытия первого этажа. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные или армирование в опалубке.

г) армирование кладки – стеклопластиковой сеткой.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под деревянные перекрытия и под плиты ж/б армопояс делают или не делают в зависимости от проекта.

е) кладка на цементно-песчаный раствор или на легкий кладочный раствор Thermo от RAUF. http://www.tdksm.ru/thermo
ж) штукатурка цементно-песчаная.

______________________________________________________________________________
                       КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ (СКЦ-1ЛГ 7-ми щелевой  39х19х19)

1) Керамзитобетонные блоки, стена 30 см. +  утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена керамзитобетона 2400 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2550 руб/м3. Стена (770 руб/керамзитобетонные блоки + 330 руб/работа + 60 руб/раствор) + утеплитель (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 50 см. Наиболее распространенные фундаменты под керамзитобетонные блоки – это монолитный ленточный.     

Итого: материал + работа = 2570 руб. на 1м2 стены.

2) Керамзитобетонные блоки, стена 40 см. +  утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена керамзитобетонных блоков 2400 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2550 руб/м3. Стена (1020 руб/керамзитобетонные блоки + 440 руб/работа + 90 руб/раствор) + утеплитель (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладки, анкера 100 руб/м2. Ширина монолитного ленточного фундамента 60 см. Наиболее распространенные фундаменты под керамзитобетонные блоки – это монолитный ленточный.     

Итого: материал + работа = 2960 руб. на 1м2 стены.

3) Керамзитобетонные блоки, стена 30 см. + «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю) - цена керамзитобетонных блоков 2400 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2550 руб/м3. Стена (770 руб/керамзитобетонные блоки + 330 руб/работа + 60 руб/раствор) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладки 100 руб/м2. Под такие стены можно делать свайный фундамент с ростверком 35-40 см. 

Итого: материал + работа = 2860 руб. на 1м2 стены.

4) Керамзитобетонные блоки, стена 40 см. + «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю) - цена керамзитобетонных блоков 2400 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 2550 руб/м3. Стена (1020 руб/керамзитобетонные блоки + 440 руб/работа + 90 руб/раствор) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладки 100 руб/м2. Под такие стены можно делать свайный фундамент с ростверком 35-40 см. 

Итого: материал + работа = 3250 руб. на 1м2 стены. 
Доп. информация:

а) тип фундамента под керамзитобетонные блоки – любой, но в основном используют монолитный ленточный или ФБС с заливкой армопояса под перекрытия первого этажа. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные или армирование в опалубке.

г) армирование кладки – строительной кладочной сеткой.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под деревянные перекрытия и под  плиты ж/б армопояс делают или не делают в зависимости от проекта.

е) кладка на цементно-песчаный раствор.

____________________________________________________________________________
                                КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ М150

1) Керамический кирпич строительный двойной М150, стена 38 см. + утеплитель ПСБ С25 + облицовочный полуторный кирпич - цена 2900 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3000 руб/м3. Стена (1140 руб/кирпич + 570 руб/работа + 70 руб/раствор) + (140 руб/утеплитель + 150 руб/работа + 20 руб/клей) + внешняя отделка (480 руб/кирпич + 500 руб/работа + 20 руб/раствор) + армирование кладочной сеткой 80 руб/м2.  Ширина монолитного ленточного фундамента 55-60 см. Наиболее распространенный фундамент под керамический кирпич  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3170руб. на 1м2 стены.

2) Керамический кирпич строительный двойной М150, стена 38 см. +  «мокрый фасад» КНАУФ Теплая стена  (паропроницаемая  штукатурка по утеплителю) - цена 2900 руб/м3; с доставкой до участка в Подмосковье = 3000 руб/м3. Стена (1140 руб/кирпич + 570 руб/работа + 70 руб/раствор) + «мокрый фасад» (1600 руб/работа + материалы) + армирование кладочной сеткой 80 руб/м2 .  Ширина монолитного ленточного фундамента 45 см. Наиболее распространенный фундамент под керамический кирпич  – это монолитный ленточный.

Итого: материал + работа = 3460руб. на 1м2 стены. 
Доп. информация:

а) тип фундамента под керамический кирпич строительный двойной – любой, но в основном используют монолитный ленточный или ФБС с заливкой армопояса под перекрытия первого этажа. 

б) перекрытия – монолитные, плиты ж/б или деревянные.

в) перемычки – заводские железобетонные или армирование в опалубке.

г) армирование кладки – строительной кладочной сеткой.

д) армопояс – под монолитные перекрытия армопояс не нужен. Под деревянные перекрытия и под  плиты ж/б армопояс делают или не делают в зависимости от проекта.

е) кладка на цементно-песчаный раствор.

ж) штукатурка цементно-песчаная.

Генеральный директор ООО «Арболит» Бекетов Андрей.

